Návod k obsluze
Přenosný elektrický kávovar na espresso
Model KF-JN-02
	UPOZORNĚNÍ: Hlavní část přístroje se nesmí ponořovat do vody ani mýt pod tekoucí vodou.


Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
1. Popis zařízení
Víčko
Nádržka na vodu
Hlavní jednotka
Tlačítko zapnutí/vypnutí
Nabíjecí port USB-C
Šálek
Protiskluzová podložka
Držák malé kapsle
Držák velké kapsle
Držák na mletou kávu
2. Technické parametry
	Parametr
	Hodnota

	Model
	KF-JN-02

	Rozměry výrobku
	83,5 × 83,5 × 245,5 mm

	Objem šálku
	120 ml

	Rozměry balení
	271 × 90 × 90 mm

	Nabíjecí napětí / proud
	5 V / 2 A

	Materiál
	ABS + nerezová ocel 304 + PC

	Výkon
	72 W

	Provozní napětí
	12 V

	Doba ohřevu
	přibližně 5 minut

	Baterie
	3× článek 18650, 2500 mAh

	Ochrana proti chodu nasucho
	145 °C

	Doba extrakce
	60 sekund

	Teplota ohřevu vody
	86 °C


3. Nabíjení
1.  Pokud svítí červená kontrolka, zařízení nabijte.
2.  Během nabíjení svítí červená LED.
3.  Po úplném nabití se rozsvítí zelená LED.
4.  Při nabíjení přes USB nelze zařízení používat, dokud není plně nabité.
4. Bezpečnostní upozornění
1.  Během ohřevu se nedotýkejte červené části na víčku.
2.  Během provozu uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
3.  Nikdy nezapínejte ohřev bez vody v nádržce, i když je zařízení vybaveno ochranou proti chodu nasucho.
4.  Při aktivaci ochrany proti přehřátí LED bliká 5 sekund a zařízení vydává zvukový signál.
5.  Po použití zařízení vyčistěte a důkladně osušte.
5. Příprava kávy
Zařízení lze používat s velkou kapslí, malou kapslí nebo mletou kávou. Pro extrakci lze použít studenou nebo horkou vodu.
Příprava ze studené vody
1.  Sejměte víčko, nalijte studenou vodu do nádržky a víčko zavřete.
2.  Jedním stisknutím tlačítka zkontrolujte stav baterie. Rozsvítí se zelená LED.
3.  Dlouhým stisknutím tlačítka spustíte extrakci studené kávy. Během extrakce bliká zelená LED.
4.  Pokud je stav baterie nižší než 25 %, svítí červená LED.
Ohřev studené vody a automatická extrakce
1.  Dvakrát stiskněte tlačítko.
2.  Voda se přibližně za 5 minut ohřeje na 86 °C; oranžová LED pulzuje.
3.  Po dosažení teploty zařízení čtyřikrát pípne.
4.  Poté automaticky spustí extrakci horké kávy po dobu 60 sekund.
Příprava z horké vody
1.  Sejměte víčko, nalijte horkou vodu do nádržky a víčko zavřete.
2.  Jedním stisknutím tlačítka zkontrolujte stav baterie.
3.  Dlouhým stisknutím spusťte extrakci horké kávy po dobu 60 sekund.
6. Signalizace LED
	Kontrolka
	Význam

	Zelená LED
	Extrakce kávy

	Oranžová pulzující LED
	Ohřev vody

	Červená LED bliká 5 sekund
	Překročený čas ohřevu nebo aktivovaná ochrana zařízení


7. Řešení problémů
	Problém
	Možná příčina
	Řešení

	Červená kontrolka svítí 8 sekund
	Vybitá baterie
	Nabíjejte zařízení 3 až 5 hodin, aby se baterie plně nabila.

	Červená kontrolka pomalu bliká a zařízení 5 sekund pípá
	Doba ohřevu překročila 15 minut
	Restartujte zařízení a dvojitým stisknutím tlačítka znovu spusťte ohřev.

	Červená kontrolka rychle bliká a zařízení pípá
	Aktivovala se ochrana proti přehřátí
	Sejměte víčko, nechte zařízení 5 minut vychladnout a poté znovu spusťte ohřev dvojitým stisknutím tlačítka.

	Při extrakci vytéká pouze voda
	Kapsle nebyla správně propíchnuta
	Držák kapsle pevně dotáhněte až na doraz.

	V připravené kávě je sedlina
	Mletá káva přetekla přes okraj držáku
	Odstraňte kávu z okraje držáku a mletou kávu rovnoměrně přitlačte lžičkou.
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